ANEXO 6G - RECOMENDAÇÕES QUANTO AO TRANSPORTE

1. O lodo de esgoto ou produto derivado somente será carregado e retirado da ETE ou UGL mediante a apresentação pelo motorista do caminhão, do Termo de Responsabilidade (no 1 carregamento) e do Formulário de Controle de Retirada. 
 
2. O motorista deve estar devidamente cadastrado e credenciado na empresa geradora do lodo de esgoto ou produto derivado. 
 
3. Para o transporte deverão ser utilizados caminhões com carrocerias totalmente vedadas, tais como os caminhões basculantes, equipados com sistema de trava para impedir a abertura da tampa traseira, lona plástica para cobertura, cone de sinalização, pá ou enxada e um par de luvas de látex. 
 
4. É proibido qualquer tipo de coroamento nos caminhões (altura da carga ultrapassando a altura da carroceria). 
 
5. Os caminhões devem possuir algum tipo de sistema de comunicação para uso imediato em caso de ocorrência de sinistro. 
 
6. Em caso de sinistro em vias públicas, com derramamento de lodo de esgoto, todos os procedimentos para limpeza são de responsabilidade da empresa transportadora do lodo de esgoto ou produto derivado. 
 
7. Todos trabalhadores em contato com o lodo de esgoto ou produto derivado deverão sempre utilizar luvas de proteção plásticas ou de couro. Também é requerido o uso de calçado adequado, sapatos ou botas de couro ou plástico, sendo proibido o uso de sandálias e outros calçados abertos. 
 
8. Ao término dos serviços lavar com água e sabão as luvas, os calçados e as mãos. 
 
9. Devera ser observada a limpeza dos pneus na saída dos caminhões da ETE ou UGL. 
 
Termo de Responsabilidade do Transportador do lodo de esgoto de esgoto ou produto derivado 
 
______________________, __ de ____________ de 200__. 
 
Eu, ____________________, portador do documento de identidade nº ________, declaro ter sido contratado pela empresa __________________________ para realizar o transporte do produto lodo de esgoto ou produto derivado entre a Estação de Tratamento de Esgoto da Companhia de Saneamento ou UGL ___________ e a propriedade do usuário-aplicador situada _________________________. Declaro que farei o transporte, em conformidade com as recomendações da Companhia de Saneamento _________, utilizando caminhões com carrocerias totalmente vedadas, equipados com sistema de trava para impedir a abertura da tampa traseira, lona plástica para cobertura, cone de sinalização, pá ou enxada e um par de luvas de látex. 
 
Informo estar ciente de que o produto somente poderá ser entregue na propriedade definida no Projeto Agronômico no __________, sendo que qualquer problema que venha a ocorrer durante o transporte ou em decorrência dele será de minha inteira responsabilidade. 
 
CONTROLE DE RETIRADA DO LODO DE ESGOTO OU PRODUTO DERIVADO 

Logotipo Cia. de Saneamento	Controle de Retirada do lodo de esgoto por Terceiros	Projeto nº	
		Documento	
		Revisão/Data	

Data _______/______/_______	Nº	
Destino: ______________________________________ Cidade: ___________________________________	
Volume Retirado: _________________ m³	
Local de Retirada: Aterro Pátio Prensa	
Motorista: _______________________________________________________________________________	
RG: ____________________________________________________________________________________	
Transportadora: __________________________________________________________________________	
Placa do Veículo: _________________________________________________________________________	
Motorista declara estar ciente das precauções para o transporte de lodo de esgoto ou produto derivado descritas no verso:	
Assinatura do motorista transportador	
Via da portaria	
Ao sair, é obrigatória a entrega deste boleto preenchido na portaria da ETE ou UGL.	
Logotipo Companhia de Saneamento	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO _______________________________ 
 
Data: ______ / _____ / ______ 
 
Volume de lodo de esgoto ou produto derivado retirado: _______________ m³	
Precauções para o transporte do lodo de esgoto ou produto derivado.	
1. O caminhão ou camioneta deverá ter trava de carroceria e a carroceria deverá ser totalmente vedada. 
 
2. A carroceria deverá estar coberta com lona plástica. 
 
3. O veículo deverá ter durante a viagem, uma pá e/ou enxada e um cone de sinalização. 
 
4. Para contato direto com o lodo de esgoto ou produto derivado, usar luvas, e após este contato lavar as mãos e o calçado com água e sabão. 
 
ETE ou UGL: _____________________________________________________________________________ 
 
Endereço da ETE ou UGL: _________________________________________________________________ 
 
Via do motorista transportador