Anexo B – Resolução SEMA 42/2008

Relatório de Avaliação de Desempenho

A Avaliação de desempenho deve abordar no mínimo, os itens abaixo listados:

I.	Descrição do sistema de alimentação automática do resíduo.

II.	Relato sobre o funcionamento do intertravamento para as situações listadas no art. 9 desta Resolução.

III.	Reportar os resultados das medições de efluentes gasosos conforme normas vigentes e com a devida interpretação dos dados tendo em vista:

a.	os limites legais estabelecidos;

b.	os resultados verificados;

c.	as condições operacionais durante o período de operação, incluindo os tipos e quantidades de resíduos processados;

d.	eventuais fatores agravantes que possam interferir com o desempenho da caldeira.

IV.	Resumo conclusivo a quantidade de resíduo que possa ser processada.

V.	A determinação da concentração de O2 em conjunto com a sua duração que deve acionar o intertravamento da alimentação.

VI.	A determinação da concentração de CO em conjunto com a sua duração que deve acionar o intertravamento da alimentação.